|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **“捉影时光” 直播兼摄影室** | | | | |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| **直播室设备及装饰** | | | | |
| 1 | （项号82）直播导播推流设备 | 8G 256G WiFi 版本或以上配置  尺寸：10.5" 色域覆盖：100%SRGB 分辨率：≥1280x1920 对比度：≥1500:1 色彩：≥1670W 亮度：≥400nits ≥5000 万像素图像传感器，配备全像素双核对焦技术，支持自动对焦。同时采用 f/1.8 大光圈镜头高达 82.4°的视场角，等效焦距 24mm。 | 台 | 1 |
| 2 | （项号83）有线导播扩展设备 | ≥15.6英寸 1080P+HDR 亮度：450cd/m2 十点触控 双全功能Type-c 分辨率：≥3840\*2160 刷新率：≥60HZ 屏幕：16：9 | 台 | 1 |
| 3 | （项号84）多功能支架 | 主要材质：铝合金 脚管节数：≥4节 最大管径：25mm 安全承重：≥10kg 收纳高度：440mm 最低高度：580mm 全开高度：1645mm | 个 | 1 |
| 4 | （项号85）单色灯 | 输入电压：200-220V  输入功率：200W  显色指数：97  色温：5600K  灯珠数量：1PCS  光通量：21000lm  1米照度：7500lux裸灯  光照角度：120度  调光：5-100%  调节方式：旋钮调节/2.4G遥控调节/APP  产品尺寸：27\*12\*25（cm） | 个 | 2 |
| 5 | （项号85）双色灯 | 输入电压：200-220V  输入功率：200W  显色指数：97  色温：3200K-5600K  灯珠数量：1PCS  光通量：21000lm  1米照度：7500lux裸灯  光照角度：120度  调光：5-100%  调节方式：旋钮调节/2.4G遥控调节/APP  产品尺寸：27\*12\*25（cm） | 个 | 3 |
| 6 | （项号85）深抛柔光箱 | 90CM深口抛物线柔光箱（带格栅） | 个 | 3 |
| 7 | （项号85）柔光球 | 65CM灯笼柔光球（金属高端款） | 个 | 2 |
| 8 | （项号85）加厚支架 | 2.8米加厚三脚架(金属加硬款） | 个 | 5 |
| 9 | （项号85）UPS电源 | 1、标称容量:1KVA/900W。 2、工作制式：单进单出。 3、输入电压范围：110Vac～160Vac(半载)，160Vac～300Vac(满载)。 4、输入频率范围：40 Hz～70Hz。 5、相数：单相+N+GND。 6、功率因数：≥0.99。 7、输出电压：220/230/240VAC可通过面板设置。 8、过载能力：105%～125％维持3min后转旁路；125%～150％维持30s后转旁路；过载150％以上维持1s后转旁路。 9、负载峰值比：≥3：1。 10、输出功率因素：≥1。 11、直流标称电压：≥24VDC 12、整机效率：≥94%，EC0模式≥98%，为防止误操作，须组合键开关机。 13、显示：大屏幕LCD(尺寸：≥30mm\*50mm）屏幕中文显示+LED状态显示。通过LCD可以查阅UPS的各种信息，UPS故障时，显示故障代码。 14、主机尺寸（宽×深×高）：≤144mm\*336mm\*214mm。 15、一体机，内置蓄电池，标准延时。 | 台 | 1 |
| 10 | （项号85）直播桌子 | 规格：2000mm\*900mm。 高度可调整，手摇式。 可移动，可固定。 | 张 | 1 |
| 11 | （项号85）直播椅子 | 规格：500mm×460mm×高840-950mm 1、PP黑色背框，纯新海绵，弹力座布。 2、中班蝴蝶底盘，可逍遥升降底盘，黑气杆。 3、PP五星脚，尼龙脚轮。 | 张 | 1 |
| 12 | （项号85）休息座椅 | 尺寸：720mm\*750mm\*740mm 面料：选用定制环保PU西皮 海绵：实心钢筋+PU冷泡定型棉塑性规整；结构科学稳定；环保无毒。  内部框架：选用实木刨方+松木方钉架 椅架：钢铁管材φ25mm,管壁厚度≥1.8mm。经过焊接、打磨、抛光等工艺。表面采用行业领先的“黑镍”电泳工艺，电镀层厚度≥0.1mm.附着力强，抗氧化能力强。亮光镜面处理、质感好。 | 张 | 2 |
| 13 | （项号85）休闲桌 | 面板基材：绿色环保E0级中纤板，真空喷粉，台面采用倒斜边设计 五金配件  脚架：静电喷涂金属脚架 | 张 | 1 |
| 14 | （项号86）配电系统 | BV2.5管线预埋；地面开槽；开关插座安装，设备安装、布线、辅材等 | 项 | 1 |
| 15 | （项号86）吊顶 | 硅酸钙板 木格栅吊顶 | 项 | 1 |
| 16 | （项号86）墙面油漆 | 刮腻子一底二面；刮乳胶漆一底二面 |
| 17 | （项号86）天棚油漆 | 刮腻子一底二面；刮乳胶漆一底二面 |
| 18 | （项号86）地坪漆 | 地面平整、地坪漆 |
| 19 | （项号86）木作书柜层架 | 木工板，面板，收边线 |
| 20 | （项号86）墙面木作造型 | 木龙骨/烤漆板/防火板 |
| 21 | （项号86）氛围布置 | 亚克力字、定制挂画等 |
| 22 | （项号86）装饰用灯具 | 装饰用LED效果灯具、灯膜 |
| **基础摄影设备** | | | | |
| 1 | （项号87）电子图片播放器 | ≥55寸画屏（商用）-数字标牌产品-柚木色，分辨率≥3840\*2160，亮度≥250cd/㎡,对比度≥1200：1,LED背光,产品尺寸1289.6mm\*760.4mm\*69.2mm。 | 台 | 2 |
| 2 | （项号88）防潮柜 | 三层，湿度范围：1%-10%RH | 个 | 1 |
| 3 | （项号89）卷轴 | 含≥8个卷轴以及背景布，卷轴长：3.05米，背景布：3米\*7米。含安装 | 套 | 1 |
| 4 | （项号90）灯光 | 摄影专用 | 套 | 2 |
| 5 | （项号91）专业单反相机 | 兼容镜头：兼容EF系列镜头(不兼容EFS/EF-M系列镜头) 有效像素：≥3040万有效像素 数字影像处理器：DIGIC 6+ 取景器：光学取景器100%视野率 光学取景器拍摄时的自动对焦：≥61点高密度网状阵列自动对焦II代 连拍速度：最高≥7张/秒 LCD液晶监视器：3.2 短片记录尺寸与帧频：DCI 4K (4096x2160)；130P全高清(1920x1080)； 760高清(1280x720) 1120P 电池拍摄能力：使用取景器拍摄23℃时≥900张、0℃时≥850张；使用实时显示拍摄23℃时≥300张、0℃时≥280张。 无线网络功能：搭载Wi-Fi/NFC支持本品牌影像上传 存储介质：CF卡/SD卡 尺寸(宽x高x厚)：150.7mm\*116.4mm\*75.9mm 重量(仅机身)：800克 | 台 | 2 |
| 6 | （项号92）配套闪光灯 | 无线闪光同时支持无线电传输及光学脉冲传输，无线电传输方式下，可作为主控单元或从属单元，方便用户驾驭多灯闪光，享受闪光的艺术。 5号高容电池一块，充电器两套。 | 个 | 1 |
| 7 | （项号93）专业单反镜头-EF 50mm f/1.4 | 镜头焦距： 50mm 镜头结构：6组7片 PS-C画幅下的35mm规格换算焦距\*1：80mm 光圈叶片：≥8片 最近对焦距离：0.45米 最大放大倍率：0.15倍 驱动系统:微型USM超声波马达 滤镜直径：58mm 镜头重量：290克 最大直径及长度：73.8mm\*50.5mm | 个 | 1 |
| 8 | （项号94）专业单反镜头-ef16-35f2.8 | 镜头焦距：16-35mm 镜头结构：11组16片 最小光圈：22 最近对焦距离：0.28米 最大放大倍率：0.25倍 驱动系统：环形USM超声波马达 滤镜直径：82mm 最大直径及长度：88.5mm\*127.5mm 含原装UV镜 | 个 | 1 |
| 9 | （项号95）专业单反镜头-ef24-70mm f2.8 | 镜头画幅：135mm全画幅镜头 镜头分类：单反镜头 镜头用途：标准镜头 镜头类型：变焦 镜头结构：13组18片 镜头卡口：EF卡口 滤镜尺寸：82mm 驱动马达：USM 光学参数 最大光圈：F2.8 最小光圈：F22 光圈叶片数：≥9片 焦距范围：24-70mm 等效焦距：38-112mm 最大放大倍率：≥0.21倍 | 个 | 2 |
| 10 | （项号96）专业单反镜头-ef70-200mm f2.8 | 镜头画幅：135mm全画幅镜头 镜头分类：单反镜头 镜头用途：中长焦镜头 镜头类型：变焦 镜头结构：15组18片 镜头卡口：EF卡口 对焦方式：全时手动对焦 滤镜尺寸：77mm 驱动马达：USM 遮光罩：ET-83II 光学参数 最大光圈：F2.8 最小光圈：F32 光圈叶片数：≥8片 焦距范围：70-200mm 等效焦距：APS-C画幅:112-320mm 最大放大倍率：≥0.16倍 视角范围：全画幅:34-12度，APS画幅:21-7分7度 含原装UV镜 | 个 | 1 |
| 11 | （项号97）摄像机 | 4K HDR 双卡槽 内置ND滤镜 Proxy录制 ≥273个相位检测自动对焦点 12倍平滑光学变焦 35mm下等效焦距为29.0-348.0mm，即12倍光学变焦，在直播中可充当“望远镜”的角色，让远近精彩都能轻松分享。 S-Log2和S-Log3 采用专业的 S-Log2、S-Log3 伽马扩展了动态范围。实现视频画面层次的平滑过渡，减少过度曝光和暗部缺失的现象，给后期编辑提供更大的调整空间。 | 台 | 1 |
| 12 | （项号98）SD卡 | ≥128G，传输速度≥277mb/s | 个 | 1 |
| 13 | （项号99）三脚架 | 承重5kg，三维云台，高度：168cm。 | 个 | 1 |
| **办公设备** | | | | |
| 1 | （项号100）电子打印设备 | 墨仓式彩色喷墨 支持无线wifi打印 打印幅面支持： A4 打印分辨率：≥5760\*1440dpi 打印方式支持：微压电打印技术 打印速度：彩色文本（A4) ≥ 10页/分钟 | 台 | 1 |
| 2 | （项号100）照片纸 | 5寸，6寸各200张 | 套 | 1 |
| 3 | （项号101）办公桌椅 | 办公桌尺寸：2100mm\*1600mm\*750mm 1.板材：采用环保等级达E0级三聚氰胺板，面板采用25MM厚，其余为常规尺寸；甲醛释放量≤4毫克/100克，含水率，密度，板内平均密度偏差达GB/T4897.1~4897.7-2003标准的要求。 2.配置：主台+副台（移门柜+主机架）， 3.胶水：采用环保胶，粘性强，不易脱落，边角触感佳； 4.封边：采用2mm厚同色PVC封边； 5.配件：五金配件，抽屉配三节滚珠导轨，承重力好，抽拉自如，铝合金三联锁杆，大折叠锁，开启灵活轻便，各部位安装结构严密、牢固可靠、平稳，无松动。 6.脚架：采用金属脚架 | 套 | 1 |
| 4 | （项号102）图形数据处理设备 | 配置：因特尔I7 12700 12代或以上 内存32G 或以上 硬盘512GSSD+1TB 或以上 独立显卡RTX3060 12G显存或以上 电源500W  ≥24.5寸显示器 | 台 | 1 |