|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **茶水间智能设备** |  |  |
| **序号** | **名称** | **内容** | **单位** | **数量** |
| 1 | （项号190）自动智能饮水机 | 1. 适用水源：市政自来水。 2.内胆总容量≥40L，可供应人数≥60人。 3.开水供水量≥35L/H，温开水供水量≥80L/H；净化水供应量≥60L/H。 4.三个出水嘴（一开水一温开水一净化水），高低水嘴，左边开水出水咀高于温开水出水咀，开水具有童锁功能，开水与水槽防溅板面的高度差为340mm±5mm，温开水咀与水槽防溅板面的高度差为260mm±5mm，龙头间距≧300mm。 5.取水方式：采用触摸式按键开关。 6.外型尺寸：长\*宽\*高=1000mm\*480mm\*1570mm（±5mm）。 7.额定电压：220V-50Hz，不锈钢发热管、加热功率≥3000W。 8.箱体采用≥0.8mm厚热镀锌钢板内外双面纳米喷涂表面工艺处理，防指纹处理，整机钣金表面无焊接点，光滑无菱角，不伤手；箱体转角圆弧设计，无棱边和尖角，防止撞伤；下箱体前开门方式，方便维修维护及滤芯更换；水槽等主要部件采用食品级304#不锈钢。   9.水槽具有接水防溅结构设计，防溅水、漏渣防堵，防止取水烫伤，保证饮水安全。 10.上面板为钢化玻璃面板，可整体往前活页开启，必要时可拆卸，方便维修维护。  11.电器控制箱采用ABS材质一次注塑成型，外置嵌入式安装；控制电器原件集成安装，电路控制与涉水部件分离设计，以防漏水时导致漏电触电。 12.零压式内胆，加热胆容量≥20L，恒温水胆容量≥20L。 13.内胆材质食品级304#不锈钢。  14.加热技术：采用步进式加热技术，层层加热，防止“千沸水”。 15.加热内胆采用冷、热水胆水平并排结构，冷水胆与加热胆分离，防止冷热水混合；加热内胆的蒸汽管道从冷水胆中穿过，回收蒸汽热能使冷水自动升温，达到节能效果。 16.恒温水胆采用方形无菌水箱，内置浸没式紫外线杀菌功能，确保水质新鲜、卫生、健康；温开水出水恒温，无需因季节变化人工进行调温；打水时出水恒流柔和，出水压力小，开一个龙头与开多个龙头出水流速无差异、无波动，无喷水喷气现象。 17.采用硅胶座电极水位控制，防止结水垢引起传送信号故障；内胆顶部设有清洗口，口径≥100mm；底部设有排污口，口径≥12mm。 18.过滤装置需模块化安装，滤芯配置：至少具备五级RO反渗透：PP棉+压缩（烧结）活性炭+PP棉+RO膜+颗粒（后置）活性炭，净水流量≥1.05L/m，额定净水总量≥3m³，具有紫外线杀菌功能，水质标准：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的要求。 19.温开水制水不得采用开水和常温水直接混合的方式，需采用物理热交换技术，交换器内管为304不锈钢波纹管，外管为304不锈钢硬管，热交换器符合GB4806.9-2016相关标准要求； 20.所投产品具有滤芯防伪识别，安装或更换滤芯时，对滤芯进行防伪识别，确保所换滤芯为原厂原装滤芯，保证饮水安全健康； 21.釆用智能微电脑控制，显示屏为5～6寸数码屏，可显示水温、时间、星期、滤芯状态寿命、水位状态、可饮用状态等状态显示；具备时间调控功能，具备故障自动诊断并能及时显示相应的故障提示； 22.防触电I类、防护等级达到或优于IP44； 23.控制电路部分采用≤24V低压电源控制；水槽排水漏斗下水口连接管采用带钢丝的耐高温软管和螺纹锁接，排水管采用PP-R管，确保排水系统不脱落、不漏水； 24.所投产品主要涉水部件内胆、波纹管、电磁阀、水槽、电极、进水接头、发热管、铜配件、热交换器、滤壳、硅胶管、密封圈等符合GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016相关标准要求； | 台 | 3 |
| 2 | （项号191）多用途储物矮柜 | 尺寸：长：100cm，高：0.8cm。 材质：16厘防潮板柜体+生态板柜门+单色石英石台面（含小五金） 至少配备陶瓷台盆1个，龙头和下水 1套 | 间 | 3 |
| 3 | （项号192）智慧物联网净水器 | 产品结构：超滤(内)\*2+活性炭+超滤活性炭复合 净水产量：1.5L/min 额定总净水量：≥2000L 外型尺寸：430mm\*743mm\*413mm 工作压力：01-0.4Mpa 适用水温：5-38℃ 产品特点： 双膜双炭≥4级深度精滤:超滤主滤芯过滤精度高达0.01微米，滤除病毒细菌保留矿物质。 超滤双滤芯并联，超大通量快速产水:打开水龙头，接满一杯250ML口感水仅需6秒。双出水设计，清洗与直饮分级用水，满足多样用水需求。 滤芯自清洗、自排污：独特1进2出设计，轻松排出杂质，不脏不堵，水质更安全。 直饮保险器：第四级CUF强效复合滤芯，避免上级滤芯活性炭粉泄露隐患。 换芯智能提醒：水质监测、一目了然，滤芯实时状态、尽在掌握之中。 | 台 | 1 |
| 4 | （项号193）智能记忆即热饮水机 | 产品尺寸：300mm \*160mm\*400 mm 额定电压：220 V 额定功率：2200W 进水压力：0.1-0.4 Mpa 适用水源：直饮水 秒速即热，一键出水，告别千滚水 ≥5档便捷调温，专温专饮，口感更佳 ≥4档定量出水，量满即停，无需守候 智能触控大屏，老人操作也方便 智能记忆模式，自动记录上一次水温、水量 沸点可调节，高海拔也能畅享好水 三重保护，防干烧、防漏电、防缺水 灵敏童锁，自动上锁，避免烫伤意外 | 台 | 1 |
| 5 | （项号194）多用途储物矮柜 | 尺寸：长：180cm，高：0.8cm。 材质：16厘防潮板柜体+生态板柜门+单色石英石台面（含小五金）。 至少配备陶瓷台盆，1个，龙头和下水，1套 | 间 | 1 |
| 6 | （项号195）多用途储物高柜 | 材质：16厘防潮板柜体+生态板柜门（含小五金） | 平方 | 4.9 |
| 6 | （项号196）智慧节能冷藏设备 | 总容量：432L，冷藏容积：259L,冷冻容积：151L，变温容积22L。 能耗等级：1级。 冷冻能力:7.0kg/12h。 外形尺寸（宽深高）：794mm\*650mm\*1810mm。 | 台 | 1 |
| 7 | （项号197）光波变频速热微波炉 | 容积：23L； 能效等级：1级； 变频/定频：变频； 微波功率：900W； 烧烤功率：1950W； 外形尺寸（宽深高）：495mm\*445mm\*303mm 功能：微烤炸三合一、100-240℃宽幅调温、APP远程控制、不锈钢腔体。 | 台 | 1 |
| 8 | （项号198）触屏智能咖啡机 | 全自动咖啡机 研磨档位：≥13档； 豆仓容量：≥250g； 水箱容量：≥1.8L； 豆粉两用； 奶咖制作：手动卡布奇洛系统； 操控方式：触摸式； 功率：1450W； 电压：220-240V； 频率：50-60Hz； 尺寸（宽深高）：240mm\*438mm\*356mm | 台 | 1 |
| 9 | （项号199）玻璃隔断和玻璃门 | 定制玻璃隔断和玻璃门 12厘透明钢化玻璃（3C标），不锈钢饰面；高度2000mm | 套 | 2 |