|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **“云萃·共生” 多功能阅览区** |  |  |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | （项号37）多功能阅览桌椅 | 阅览桌：规格2400mm\*1000mm\*750mm(±10mm) 1、台面：一体化台面，台面板材≥12mm厚抗倍特板，截面机械打磨，边缘倒圆角半径≥10mm。 2、钢制脚架,边架立脚管材为≥60mm\*15mm厚1.5mm方管折弯成型，脚架中间设有过线通道，为钢折板上线盒，两脚间设有过线通道，设有多孔插座位，为钢折板过线盒。连接横杆管材为≥40mm\*40mm厚1.5mm方管，表面为亚光静电喷塑。 3、LED阅读灯，色白光，设ON/OFF开关，阅读灯架为铝合金型材，亚克力灯板。两边立柱内侧都设有1个≥2孔USB插座和2个五孔市电插座。 4、结构：台面尖角倒圆，钢架设有上线通道，桌面中阅读台灯位，4人共用。  阅览椅：配套椅子，一桌配套4张。 5、颜色由采购人选定。 | 套 | 12 |
| 2 | （项号38）智能综合电力辅助系统 | 根据室内实地合理分布明槽分布到座位。 1、明槽采用PVC半圆槽，固定牢固，耐踩踏。 2、槽内主电源BV4.0平方护套线，分组电源BV2.5平方护套线，无接头。 | 项 | 1 |