|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **智享艺术体验舱** |  |  |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | （项号61）朗读亭 | 设备主体含朗读框体1个(包括静音排气扇，钢化玻璃、钣金框体、可旋转式升降座椅)； 朗读机含触摸屏1个，动圈麦克风2个，专业耳机2个；主控机1个（含安卓主板、音频主板等）； 动圈麦克风：高灵敏度动圈咪芯；频率响应：60Hz-18kHz；阻抗： 600Ω±30%.专业监听耳机：专业监听耳机，具备高度耐用性和佩戴性，灵敏度98dB/mW, 阻抗 32Ω；  定时器：可以设置自动开关机，无需人工干预； 全仓紫外线杀菌，提供一个健康安全的朗读空间；  开门方式：标配门禁，支持密码和刷卡方式开门。 产品尺寸：占地面积≥1.40㎡，长（L）≥1.33m \*宽（W）≥1.05m \* 高（H）≥2.26 m； 额定电源：AC220V 50HZ； 额定功率：整机≥150W，包含通风系统； 显示部分：触摸屏≥18.5寸，分辨率≥1366\*768； 网络：支持无线和有线； 颜色需要按照采购人要求定制。 | 台 | 2 |
| 2 | （项号62）唱吧亭 | 1.照片MV视频贺卡功能：消费者可以制作自己的专辑，在线分享给家人、亲朋好友、在线打；  2.K歌游戏：欢唱酷跑； 3.MV曲库：线上有近30万首，线下4万首，歌曲内容品质好、数量多、新歌更新速度快、音量均衡； 4.采用安卓系统方案，开放可扩容，升级便捷； 5.声光联动：房间灯光灯带与音乐联动营造更好娱乐氛围，娱；  6.设备尺寸：长1.6m\*宽1.6m\*高2.67m； 7.≥15mm厚的钢化玻璃地板； 8.专业音效； 9.颜色需要按照采购人要求定制。 | 台 | 2 |
| 3 | （项号63）静音仓（2人） | 1.产品尺寸：舱体1500mm\*1236mm\*2300mm；舱内1340mm\*1200mm\*2140mm。 2.主要材质： 【碳塑隔声板】免涂装、防水、零排放、耐燃型隔声板。刚性强。振动频率≤120Hz。 【高铁玻璃】钢化隔音，采用单向隔音方式，保障舱内谈话隐私的同时，不会错过舱外任何重要信息。 3.声学：隔声30dB（±5dB),舱内舱外互不干扰；舱内混响0.25s（±0.1s）满足声环境指标。 4.灯光：舱室4000K自然光色温LED中央照明系统满足常态使用需求。 5.电源：适配100-240V/50-60Hz和12V-USB电源供应系统，符合舱内外主流设备器材和能源环境使用，专业光照,舱内预置可扩充电源。 6.新风：迷宫式色设计的低噪声给排新风系统，3分钟内运行更新舱室空气。新风、照明感应启动装置+手动开关，调节便利。 7.音乐：智能蓝牙配置，缓解压力，声学创造专属活力幻想空间。 8.安装：便捷组合安装。 9.角几\*1个。 10.角凳\*2个。 11.颜色需要按照采购人要求定制。 | 台 | 2 |
| 4 | （项号64）二维码门禁系统搭建 | 1.二维码门禁主机、≤0.2秒高速识别、≥IPX7级防水、≥9H钢化玻璃面板、支持二维码、IC卡、CPU卡、身份证、及二次开发对接。 2.门禁电源12V7A、带UPS不间断供电。 3.出门按键。 4.电控锁、电磁锁、电插锁（具体根据实际安装环境定制调整）。 5.安装门禁所需线材、及辅材。 6.≥5口千兆交换机。 | 项 | 1 |