|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **“云萃·共生” 视听区** |  |  |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| **“云萃·共生” 视听区** | | | | |
| 1 | （项号15）沿窗桌 | 现场定制，桌面一端带圆孔造型，配4张高脚凳。材质：防火板贴面（基材多层板）。木质书架尺寸2650mm\*400mm\*700mm；台面尺寸7190mm\*600mm。 颜色由采购人选定。 | 组 | 1 |
| 2 | （项号16）沿窗高凳 | PU皮椅面，不锈钢气杆底盘，高密度海绵坐垫，托盘到底盘升降高度48-73CM，座宽33cm，座深34cm。座垫到搁脚高度39cm。 | 张 | 8 |
| 3 | （项号17）沿窗造型桌 | 现场定制，方框造型，配3张造型沙发。卡座尺寸5990mm\*500mm\*60mm，材质：防火板贴面（基材多层板）。 颜色由采购人选定。 | 组 | 1 |
| 4 | （项号18）沿窗定制造型椅 | 定制沙发，尺寸约宽:690mm；深:810mm；高：740mm。皮质面料，填充EVA高密度海绵。 耐磨耐刮，细腻质感柔韧耐用。 | 张 | 5 |
| 5 | （项号19）悬挂灯箱 | 灯箱：304#不锈钢精工拉丝+白色亚克力导光板+UV画面。中空四面发光形式。 | 个 | 5 |
| 6 | （项号20）不锈钢衔接及承重构件 | 304#不锈钢定制衔接及承重构件，精工打磨拉丝。 | 项 | 1 |
| 7 | （项号21）电源 | 电气元件：12VLED灯箱静音防雨电源。 | 台 | 5 |
| 8 | （项号22）书桌台灯 | 1、造型采用304#不锈钢异形焊接精工拉丝,+LED光源，色温待定。 2、电气元件：12VLED灯箱静音防雨电源。 | 套 | 3 |
| 9 | （项号23）音频控制终端 | ≥10.4英寸 4G+64GB WIFI版/2000\*1200 | 台 | 5 |
| 10 | （项号24）音频控制终端支架 | 音频控制终端支架 | 个 | 5 |
| 11 | （项号25）防盗 | 平板防盗系统 | 个 | 5 |
| 12 | （项号26）定向音箱 | 电气： 输入电压： 230V 或 120V , 50/60Hz 电源： 24V / 1A 尺寸和重量： 扬声器尺寸： 370mm\*176mm\*22mm 扬声器重量：1100g 操作环境： 温度：-20℃ 至 60℃ 湿度：0-95 %（非冷凝） 超声波和DSP处理： 载波频率：cca.40 kHz 调制方式： AM 音讯： 输入阻抗： 60k 欧姆 典型输入信号：160mVms 频率响应： 150Hz 至 17kHz 扬声器最大输出： 90db@1kHz/1meter 连接器： 音频输入：2X RCA、蓝牙 | 只 | 5 |
| 13 | （项号27）人体感应器 | 感应人体触发，反应灵敏，稳定性好。 | 只 | 5 |
| 14 | （项号28）定向音箱辅材线路铺设系统 | 电路输入输出系统，含线材，安装调试等。 | 项 | 1 |
| 15 | （项号29）沿窗卡座 | 规格：5000mm\*400mm\*700mm。 材质：防火板贴面，（基材多层板）不含不锈钢部分。 颜色由采购人选定。 | 组 | 2 |
| 16 | （与项号16合并一项评审）沿窗高凳 | PU皮椅面，不锈钢气杆底盘，高密度海绵坐垫，托盘到底盘升降高度48-73CM，座宽33cm，座深34cm。座垫到搁脚高度39cm。 | 张 | 12 |
| 17 | （项号30）电源辅材 | 电源电线及辅材费用 | 项 | 1 |
| 18 | （与项号22合并一项评审）书桌台灯 | 1、造型采用304#不锈钢异形焊接精工拉丝,+LED光源，色温待定。 2、电气元件：12VLED灯箱静音防雨电源。 | 套 | 4 |
| **智能星空指示搭建** | | | | |
| 1 | （项号31）人体传感器 | 无线协议： BLE Mesh、雷达频率: 24G 功耗: 0.5W 安装方式：侧装版 最远可达6米感应距离\* ≥8档间隔式可调丨最大180°感应角度\*丨无人判断时间秒级步进丨接近远离感应丨0-10000lux照度联动 | 台 | 29 |
| 2 | （项号32）网关 | 产品尺寸95mm\*95mm\*26mm、5V1A\支持Androiod5.0或ios12.0以上、百兆以太网、WiFi2.4GB\支持蓝牙、Zigbee3.0 | 台 | 29 |
| 3 | （项号33）开关模块 | 支持mihome app控制、PC阻燃、支持米家智能开关协议、支持双控蓝牙mesh单零火 | 个 | 10 |
| 4 | （项号34）网线 | 超五类网线无氧铜箱线CAT5e类非屏蔽网线 | 米 | 600 |
| 5 | （项号35）安装及辅材 | 综合布线、设备安装调试、施工辅材、吊顶开孔 | 项 | 1 |
| 6 | （项号36）星空小灯 | 12V驱动电源模块+星空小灯+定制焊接排线+快接端子 | 套 | 29 |